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1. GROW-Konformitätserklärung Nr. 1: GROW-Obst- und Gemüsekisten
Diese Konformitätserklärung gilt für die GROW-Obst- und Gemüsekisten.
Die Kisten bestehen aus Eckleisten aus Buchenholz oder anderen Harthölzern, Böden und Seitenteilen aus Pappelholzfurnier, Pappel-Sperrholz oder MDF und werden mittels recycelbaren Stahldrahtes verbunden. Verfügbare Standardformate sind 20x30 cm, 30x40 cm und 40x60 cm sowie 30x50cm mit produktspezifischen Höhen.
2. Name und Anschrift des Herstellers der Verpackung
Der Hersteller (Befüller/Inverkehrbringer) der GROW-Holzsteigen ist 
…………………………….. (Name und Anschrift des Verpackungsherstellers)
3. Organisation für die standardisierten Vorgaben der Verpackung
Die technischen Anforderungen an GROW-Kisten werden durch folgende Organisationen festgelegt:
GROW e.V. – Verein für umweltfreundliche Holzverpackungen
GROW GmbH Group Recycling of Wood
Hauptstraße 98, 67133 Maxdorf, Deutschland
Tel: +49 6237 929593 | E-Mail: grow-gmbh@t-online.de
GROW-Holzsteigen sind bei sachgemäßer Verwendung auch als Mehrwegsystem gemäß Art. 29 (1) PPWR verwendbar und erfüllen die Anforderungen an offene Mehrwegsysteme laut Anhang VI, Teil A, Nr. 1 und 3 PPWR.



4. Verantwortung des Verpackungsherstellers
Der unter Punkt 2 genannte Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Konformität der jeweiligen GROW-Holzsteigen mit den Vorgaben der PPWR und der Lieferant garantier die Einhaltung der GROW-Spezifikationen (Recycelbarkeit, frei von Schwermetallen, PFAS und Holzschutzmitteln, nachhaltige Holzquellen).
5. Gegenstand und Beschreibung der Verpackung
GROW-Holzsteigen verfügen über folgende Eigenschaften:
· Flachkisten aus Eckleisten (Buche/Hartholz) und Böden/Seiten aus Pappelholzfurnier, Pappel-Sperrholz oder MDF, geheftet mit recycelbarem Stahldraht
· Standardformate: 20x30 cm, 30x40 cm, 40x60 cm, produktspezifische Höhen
· Transportverpackung gemäß Art. 3 (7) PPWR und Art. 29 Abs. 1–3 PPWR; geeignet für Transport und Lagerung von Obst und Gemüse zwischen Unternehmen
· Mehrwegverpackung nach EN 13429:2004, Art. 11 Abs. 1 und Art. 29 Abs. 1–3 PPWR; Wiedereinsatz im offenen System möglich
· Erfüllt die Vorgaben für Mehrwegverpackungen nach Art. 29 Abs. 1–3 PPWR
· Nicht für Endverbraucher vorgesehen
Weitere technische Spezifikationen sind der Technischen Darstellung (Anhang 1) und der Technischen Dokumentation (GROW-Standardformate und deren Verwendungsoptionen) zu entnehmen.
6. Relevante EU-Gesetzgebung
Die GROW-Holzsteigen erfüllen sämtliche Anforderungen der PPWR-Konformität gemäß Art. 39 PPWR in Verbindung mit Art. 5–12 PPWR:
6.1 Art. 5 PPWR – Stoffanforderungen:
Die verwendeten Holzwerkstoffe sowie der Stahldraht enthalten keine besorgniserregenden Stoffe oder PFAS. MDF und Sperrholz entsprechen den Vorgaben der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie der Verordnung (EU) 2023/1464.
6.2 Art. 6 PPWR – Recyclingfähigkeit:
Alle Materialkomponenten der GROW-Holzsteigen sind vollständig recycelbar und eignen sich zur Verwertung innerhalb der Spanplattenindustrie. Materialien können getrennt oder gemeinsam mit anderen recycelbaren Hölzern unter Einhaltung der Altholzverordnung als Kategorie A1 oder A2 erfasst und recycelt werden.
6.3 Art. 7 PPWR – Mindestanteil an recyceltem Kunststoff:
Die Kisten enthalten keinerlei Kunststoffbestandteile, daher sind die Artikel 7 und 8 PPWR nicht relevant.
6.4 Art. 8 PPWR – Biobasierte Rohstoffe:
Nicht zutreffend, da keine Kunststoffverpackung vorliegt.


6.5 Art. 9 PPWR – Kompostierbarkeit:
Die Kisten sind nicht als kompostierbare Verpackung ausgelegt, aber dennoch im industriellen Maße kompostierbar; Art. 9 PPWR findet keine Anwendung.
6.6 Art. 10 PPWR – Verpackungsminimierung:
Materialeinsatz, Maße und Volumen der Kisten sind strikt an Stabilität, Sicherheit und Wiederverwendbarkeit ausgerichtet.
6.7 Art. 11 PPWR – Mehrwegverpackung:
Die Kisten sind für eine mehrjährige Nutzungsdauer konzipiert und erfüllen alle Anforderungen an Mehrwegverpackungen gemäß Art. 11 PPWR.
Lebensdauer: mehrere Jahre, zahlreiche Umläufe pro Jahr im offenen System oder durch organsierten Gebrauchtkistenmarkt möglich.
Erfüllte Anforderungen gem. Art. 11 Abs. 1 PPWR:
· Zweckmäßigkeit und Auslegung für Mehrfachnutzung, hohe Stabilität, Eignung für wechselnde Nutzer
· Geeignet für zahlreiche Umläufe; defekte oder verschmutzte Kisten sind auszusondern
· Keine Gefährdung von Gesundheit, Sicherheit oder Hygiene bei ordnungsgemäßer Nutzung und trockener, gut belüfteter Lagerung; umweltverträgliche Materialien
· Be- und Entladung ohne Beschädigung und Beeinträchtigung der Wiederverwendbarkeit
· Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienevorschriften beim Packgut
· Reparatur und Ersatz beschädigter Komponenten ist nicht vorgesehen
· Kennzeichnung durch Branding, Druck oder Etikettierung möglich
· Handhabung ohne gesundheitliche Risiken bei Einhaltung der Arbeitsschutzmaßnahmen
· Vollständige Recyclingfähigkeit nach Art. 6 PPWR
6.8 Art. 12 PPWR – Kennzeichnung von Verpackungen:
Spezifische Kennzeichnungsanforderungen werden nach Veröffentlichung der Durchführungsverordnung umgesetzt. Ein GROW-Kennzeichnungssystem mit Rückverfolgbarkeit der gelieferten Verpackungen existiert. Eine GROW-Kennnummer existiert und kann direkt auf der Kiste oder in den Lieferdokumenten angebracht werden. Transportverpackungen sind gemäß PPWR derzeit von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen.
7. Harmonisierte Standards und weitere technische Spezifikationen
Die technischen Vorgaben sind in den GROW Markenkriterien für Herstellung festgelegt. Eine Zusammenfassung dieser Spezifikationen ist Bestandteil dieser Erklärung (Anhang 2).
Alle Vorgaben entsprechen internationalen Standards EN 13698-1 und EN 13429:2004. Die eingesetzten Holzwerkstoffe erfüllen die Anforderungen der REACH-Verordnung.
8. Notifizierte Stelle
GROW-Lieferanten gewährleisten die Einhaltung sämtlicher PPWR-Anforderungen im Rahmen der eigenen Marken-Qualitätssicherung. Das extern überwachte Zertifizierungssystem GROW-ECOWOOX ist im Aufbau.
9. Zusätzliche Informationen
Alle Anforderungen der PPWR-Konformität werden durch die Qualitätssicherungsmaßnahmen des GROW-Lieferanten überprüft und von diesem jährlich mit einerGROW-Konformitätserklärung bestätigt. Regelmäßige Inspektionen der Lieferanten innerhalb des GROW-Systems prüfen die Einhaltung der technischen Vorschriften und Konformität mit PPWR. Die Prüfung und Lizenzierung dient als Nachweis für die PPWR-Konformität der von GROW lizenzierten Kisten. Die Verpackungen sind vollständig in der Spanplattenindustrie recycelbar und können sowohl getrennt als auch zusammen mit anderen recycelbaren Althölzern verarbeitet werden.
GROW e.V. – GROW GmbH
Maxdorf, 25. Juni 2026
Anhang 1
Komponenten der GROW-Obst- und Gemüsekiste
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Anhang 2:
GROW-Holzsteigenstandards (Flyer)
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